Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:
………………………..…………
…………………………..………
………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP ………………………….….
KRS ……………………..………
OFERTA – Część nr 13
 (wraz z opisem przedmiotu zamówienia)
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. „Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	
Cena jednostkowa brutto
PLN
	Wartość netto PLN
	VAT
 %
	Wartość brutto
PLN

	
 1.
	Mikroskop świetlny z systemem zewnętrznej wizualizacji.
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
Kraj producenta………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …
	  szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	        x
	



UWAGA!
Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..


PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

[bookmark: _GoBack]Część nr 13
Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych 
	
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana przez Wykonawcę 
(podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)

	MIKROSKOP ŚWIETLNY Z SYSTEMEM ZEWNETRZNEJ WIZUALIZACJI – 1 SZT.

	1. 
	Mikroskop laboratoryjny z  kamerą cyfrową i stacją roboczą do akwizycji obrazu
	TAK
	

	1. 
	Optyka korygowana do nieskończoności. Długość obiektywów 45 mm lub mniej
	TAK, podać
	

	Statyw

	1. 
	Uchwyt rewolwerowy obiektywów minimum 5 gniazdowy, kodowany
	TAK, podać
	

	1. 
	Współosiowe śruby mikro/makro do ustawiania ostrości, położone na jednej wysokości z pokrętłami sterowania stolikiem, zakres ruchu w osi Z co najmniej 15 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Oświetlacz LED do światła przechodzącego o mocy min. 10 Wat, o współczynniku oddawania barw CRI na poziomie co najmniej 90 i oczekiwanej żywotności ponad 60 000 godzin
	TAK, podać
	

	1. 
		Możliwość opcjonalnego użycia lampy halogenowej o mocy min. 35 Wat bez konieczności używania dodatkowego zasilacza
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
	Możliwość pracy w trybie „Eco” (automatyczne wyłączanie oświetlenia mikroskopu po upływie około 15 minut bezczynności)
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 15 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
		Zapamiętywanie intensywności oświetlenia dla aktualnego powiększenia
	TAK
	

	1. 
	Wbudowany port USB do połączenia z komputerem
	TAK
	

	1. 
		Wbudowany w statyw mikroskopu przycisk do uruchamiania akwizycji zdjęć , położony w zasięgu dłoni opartej na śrubie makro/mikrometrycznej
	TAK
	

	1. 
	Zintegrowany zasilacz 24V DC 60W, stabilizowany 100.. 240V AC /50 ... 60Hz
	TAK
	

	1. 
		Uchwyt do przenoszenia mikroskopu
	TAK
	

	1. 
	Miejsce na umieszczenie przewodu zasilającego
	TAK
	

	Tubus

	1. 
	Szerokopolowy tubus binokularowy z regulacją rozstawu źrenic, kąt 30 stopni, pole widzenia co najmniej 23 mm, z portem kamery cyfrowej, podział światła okulary : kamera 30:70 %
	TAK, podać
	

	Okulary 

	1. 
		Powiększenie 10x
	TAK
	

	1. 
		Szerokopolowe, pole widzenia co najmniej 23 mm
	TAK, podać
	

	1. 
		Regulacja co najmniej +/- 5 dioptrii w każdym okularze
	TAK, podać
	

	1. 
	Muszle oczne
	TAK
	

	Podgląd asystencki 

	1. 
	Podgląd asystencki dla drugiego obserwatora
	TAK
	

	1. 
		Możliwość konfigurowania dla drugiego obserwatora siedzącego obok albo naprzeciwko głównego obserwatora
	TAK
	

	1. 
		Wskaźnik z diodami LED w kolorach niebieskim, zielonym, czerwonym i białym
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
TAK – 15 pkt
NIE – 0 pkt
	

	1. 
		Pole widzenia tubusu i okularów dla drugiego obserwatora 23 mm, z regulacją dioptryjną i regulacją rozstawu źrenic
	TAK
	

	Obiektywy 

	1. 
		Obiektywy planachromatyczne
	TAK
	

	1. 
	10x/apertura 0,25, odległość robocza 4,5 mm
	TAK
	

	1. 
		20x/apertura 0,45, odległość robocza 0,46 mm
	TAK
	

	1. 
	40x/ apertura 0,65 odległość robocza 0,45 mm
	TAK
	

	1. 
	100x/ apertura 0,65 odległość robocza 0,31 mm, do preparatów nienakrytych
	TAK
	

	1. 
		Pole widzenia co najmniej 23 mm
	TAK, podać
	

	Stolik

	1. 
	Wymiary co najmniej 220 x150 mm
	TAK, podać
	

	1. 
		Posuw preparatu w osiach X i Y
	TAK
	

	1. 
	Zakres przesuwu co najmniej 75 x 50 mm
	TAK, podać
	

	1. 
		Pokrętło po stronie prawej, regulacja wysokości pokrętła w zakresie co najmniej 15 mm
	TAK, podać
	

	1. 
		Regulowana siła obrotu pokręteł w osiach X i Y
	TAK
	

	1. 
		Uchwyt preparatu na dwa szkiełka podstawowe, ergonomiczny, obsługiwany jedną ręką
	TAK
	

	Kondensor 

	1. 
		Kondensor o aperturze 0,9/1,25 , z regulowaną przysłoną aperturową, do obserwacji z obiektywami 5x ... 100x, w pełni centrowalny
	TAK
	

	1. 
		Możliwość ustawienia oświetlenia wg. Koehlera i zablokowania ustawień
	TAK
	

	Kamera cyfrowa kolorowa

	1. 
	Rozdzielczość co najmniej: 4032 (H) x 3044 (V) = 12,3 megapikseli
	TAK, podać
	

	1. 
		Rozmiar piksela 1,85 μm x 1,85 μm
	TAK
	

	1. 
		Przetwornik:  wymiary co najmniej 7,4 x 5,7 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Czas integracji: od 0,1 ms do co najmniej 1 s
	TAK, podać
	

	1. 
	Prędkość akwizycji: co najmniej 11 fps przy pełnej rozdzielczości, 30 fps przy rozdzielczości 1920 × 1080
	TAK
	

	1. 
		Interfejsy cyfrowe:
•	1 × HDMI do podłączenia monitora 
•	1 × USB 3.0 typu C do podłączenia pamięci USB, adaptera Wi-Fi lub komputera 
•	2 × USB 2.0 typu A do podłączenia myszy i klawiatury 
•	1 × RJ45 (Ethernet) do podłączenia LAN
•	Interfejs optyczny C-mount
•	Oprogramowanie do akwizycji obrazów

	TAK, podać
	

	Stacja robocza 

	1. 
	Stacja robocza o parametrach minimum:
· Procesor Intel i5 14xx 10-rdzeniowy (14. generacji) / Intel Core Ultra 5
· Pamięć RAM: DDR4 3200 MHz 16GB
· Karta graficzna: 6GB 
· Dyski: HDD 3 TB SATA 7200 rpm SSD 500 GB
· Monitor 24 cale Full HD IPS/VA
· System operacyjny 64 bity
	TAK, podać
	

	Wyposażenie

	1. 
	Przewód zasilający o długości co najmniej 2,5 m
	TAK
	

	Pozostałe:

	1. 
	Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy
	TAK, podać

	



