Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:
………………………..…………
…………………………..………
………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP ………………………….….
KRS ……………………..………
OFERTA – Część nr 6
 (wraz z opisem przedmiotu zamówienia)
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. „Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	
Cena jednostkowa brutto
PLN
	Wartość netto PLN
	VAT
 %
	Wartość brutto
PLN

	
 1.
	Aparat USG
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
Kraj producenta………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …
	  szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	        x
	



UWAGA!
Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..
[bookmark: _GoBack]

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 6
Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych 
	
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana przez Wykonawcę 
(podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)

	APARAT USG – 1 SZT.

	1. 
	Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem.
	TAK
	

	1. 
	Przetwornik cyfrowy min. 14-bitowy
	TAK, podać
	

	1. 
	Zakres częstotliwości min. 1,0 – 22,0 MHz
	TAK, podać
	

	1. 
	Waga aparatu max. 126 kg
	TAK, podać
	

	1. 
	Dynamika systemu min. 382 dB
	TAK, podać
	

	1. 
	Technologia cyfrowa
	TAK
	

	1. 
	Ilość cyfrowych kanałów nadawczo-odbiorczych min. 11 400 000
	TAK, podać
Parametr oceniany:
11 400 000 – 0 pkt
>11 400 000 – 2 pkt
	

	1. 
	Ilość fizycznych kanałów przetwarzania min. 380
	TAK, podać
	

	1. 
	Złącza głowic bezpinowe 
	TAK
	

	1. 
	Ilość niezależnych gniazd obrazowych przełączanych elektronicznie min. 4
	TAK, podać
	

	1. 
	Ilość niezależnych gniazd nieobrazowych przełączanych elektronicznie min. 1
	TAK, podać
	

	1. 
	Monitor z matrycą LCD, wielkość ekranu o przekątnej min. 23,5”
	TAK, podać
Parametr oceniany:
23,5” – 0 pkt
>23,5” – 2 pkt
	

	1. 
	Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od panelu sterowania.
	TAK
	

	1. 
	Możliwość regulacji położenia  panelu sterowania min. +/- 90 stopni
	TAK
	

	1. 
	Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop)
	TAK
	

	1. 
	Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne.
	TAK
	

	1. 
	Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 (Dicom Storage, Print, Worklist) z możliwością połączenia przez łącze bezprzewodowe Wi-Fi, wraz z możliwością tworzenia raportów strukturalnych (SR) w aplikacjach:
Vascular, OB./GYN, Cardiac
	TAK
	

	1. 
	Panel sterowania z regulacją wysokości min. 22 cm
	TAK, podać
	

	1. 
	Zintegrowany dysk lub dyski SSD łącznie min. 1,5 TB
	TAK, podać
	

	1. 
	Ekran dotykowy Full HD umożliwiający obsługę aparatu o przekątnej min. 13”
	TAK, podać
Parametr oceniany:
13” – 0 pkt
> 13” – 2 pkt
	

	1. 
	Możliwość regulacji kąta nachylenia panelu dotykowego
	TAK/NIE
Parametr oceniany:
Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt
	

	1. 
	Możliwość przełączania głowic na ekranie dotykowym oraz za pomocą gestu np. dwukrotne stuknięcie w głowicę
	TAK
	

	1. 
	Klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod panelu sterowania
	TAK
	

	1. 
	Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy
	TAK
	

	1. 
	Dedykowany, wbudowany w aparat podgrzewacz żelu
	TAK
	

	1. 
	Drukarka termiczna (video) czarno – biała
	TAK, podać typ i producenta
	

	1. 
	Nagrywarka DVD zintegrowana z aparatem
	TAK
	

	1. 
	Fabrycznie zainstalowane zasilanie pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie max 30 sek.
	TAK
	

	1. 
	Ilość manipulatorów takich jak: przyciski, potencjometry, suwaki umieszczonych na konsoli aparatu ograniczona do maksymalnie 30 sztuk z wyłączeniem suwaków TGC (maksymalnie 8 sztuk)
	TAK
	

	1. 
	Tryb przeglądania umożliwiający przenoszenie zarchiwizowanych danych obrazowych pacjenta do aparatu USG (poprzez zewnętrzny dysk twardy HDD, pamięć typu flash USB, płyta CD/DVD, sieć PACS) uzyskanych w innych technikach diagnostyki obrazowej: z tomografii komputerowej CT, rezonansu magnetycznego MRI, mammografu, innego aparatu USG i jednoczesnym wyświetlaniu obok w czasie rzeczywistym obrazu USG
	TAK
	

	1. 
	Fabrycznie zintegrowane oprogramowanie umożliwiające nagrywanie badania w czasie rzeczywistym na zewnętrzny nośnik
	TAK
	

	1. 
	Obrazowanie panoramiczne z Dopplerem w czasie rzeczywistym z możliwością cofnięcia w czasie akwizycji
	TAK
	

	1. 
	Funkcja zaawansowanej wizualizacji igły umożliwia zaawansowane formatowanie obrazu poprawiające obrazowanie igły
	TAK
	

	1. 
	Funkcja umożliwiająca obrazowanie mniejszych naczyń o wolnym przepływie na większej głębokości w tkance
	TAK
	

	1. 
	Poziom hałasu włączonego systemu max. 39 dB
	TAK, podać
	

	1. 
	Porty USB 3.0 w ilości minimum 4 sztuki 
	TAK, podać
	

	1. 
	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbps
	TAK
	

	1. 
	Tryb 2D (B-mode)
	TAK
	

	1. 
	Maksymalna głębokość penetracji min. 54 cm
	TAK, podać
Parametr oceniany:
54 cm – 0 pkt
> 54 cm – 2 pkt
	

	1. 
	Powiększanie zamrożonych obrazów, obrazów w trybie sekwencji filmowej (cine) lub obrazów w czasie rzeczywistym oraz obrazów z archiwum
	TAK
	

	1. 
	Zapis sekwencji filmowej (CINE) min. 330 sekund
	TAK, podać
	

	1. 
	Zapis obrazów w pamięci dynamicznej min. 80 000 
	TAK, podać
	

	1. 
	Dynamiczne ogniskowanie nadawania w całym zakresie głębokości jednocześnie
	TAK
	

	1. 
	Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej obraz w trybie B oraz parametry Dopplera pulsacyjnego za pomocą jednego przycisku
	TAK
	

	1. 
	Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej w sposób ciągły obraz w trybie B oraz parametry Dopplera pulsacyjnego za pomocą jednego przycisku
	TAK
	

	1. 
	Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding)
	TAK
	

	1. 
	Zastosowanie technologii pozwalającej na otrzymanie min. 5 obrazów o zróżnicowanym kontraście i różnych parametrach obrazowych
	TAK, podać
Parametr oceniany:
5 obrazów – 0 pkt
> 5 obrazów – 10 pkt
	

	1. 
	Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń
	TAK
	

	1. 
	Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction)
	TAK
	

	1. 
	Regulacja TGC dostępna na panelu sterowania realizowana za pomocą fizycznych suwaków w ilości minimum 8 sztuk 
	TAK, podać
	

	1. 
	Tryb M
	TAK
	

	1. 
	Anatomiczny tryb M
	TAK
	

	1. 
	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)
	TAK
	

	1. 
	Wielkość bramki Dopplerowskiej Od max. 1  do min. 30 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej min. 0 - +/- 89
	TAK, podać
	

	1. 
	Maksymalne rejestrowane prędkości dopplera spektralnego przy zerowym kącie bramki od 0 do min. +/- 15 m/s
	TAK, podać
	

	1. 
	Tryb Spektralny Doppler Tkankowy
	TAK
	

	1. 
	Tryb spektralny Doppler Fali Ciągłej (CWD)
	TAK 
	

	1. 
	Maksymalne rejestrowane prędkości dopplera fali ciągłej przy zerowym kącie bramki Od 0 do min. +/- 21 m/s
	TAK, podać
	

	1. 
	Tryb Doppler Kolorowy (CD)
	TAK
	

	1. 
	Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego
	TAK
	

	1. 
	Tryb angiologiczny (Doppler mocy)
	TAK
	

	1. 
	Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy
	TAK
	

	1. 
	Obrazowanie harmoniczne
	TAK
	

	1. 
	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach
	TAK
	

	1. 
	Tryb Triplex (2D + PWD + CD)
	TAK
	

	1. 
	Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym
	TAK
	

	1. 
	Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe zawierające min.: 
- brzuszne
- małe narządy
- naczyniowe
- piersi
- tarczyca
- urologiczne
- ginekologiczne
- kardiologiczne
- kardiologiczne pediatryczne
	
TAK
	

	1. 
	Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum)
	TAK
	

	1. 
	Obrazowanie elastografii uciskowej typu „strain” 
	TAK
	

	1. 
	Tryb elastografii akustycznej wykorzystujący metodę fali poprzecznej, wraz z pakietem pomiarowym
	TAK
	

	1. 
	Zaawansowane oprogramowanie umożliwiające wykonanie serii pomiarów metodą elastografii fali poprzecznej. 
Min. 10 pomiarów jednocześnie
	TAK, podać
	

	1. 
	Zaawansowana technologia pozwalająca na automatyczne obliczanie frakcji stłuszczenia wątroby
	TAK
	

	1. 
	Oprogramowanie umożliwiające wykonanie jednocześnie min. 10 pomiarów metodą elastografii fali poprzecznej wraz z jednoczesnym automatycznym obliczeniem frakcji stłuszczenia wątroby uruchamiane jednym przyciskiem
	TAK, podać
	

	1. 
	Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań dopplerowskich
	TAK, podać typ 
i producenta
	

	1. 
	Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 4,0 MHz (+/-0,5MHz) – 18,0 MHz (+/-0,5 MHz)
	TAK, podać
	

	1. 
	Długość czoła głowicy 55 mm. (+/- 5mm.)
	TAK, podać
	

	1. 
	Liczba elementów min. 570
	TAK, podać
	

	1. 
	Możliwość pracy z przystawką biopsyjną
	TAK
	

	1. 
	Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań dopplerowskich i innych
	Tak, podać typ 
i producenta
	

	1. 
	Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 3,0 MHz (+/-0,5MHz) – 15,0 MHz (+/-0,5 MHz)
	TAK, podać
	

	1. 
	Długość czoła głowicy 50 mm. (+/- 5mm.)
	TAK, podać
	

	1. 
	Liczba elementów min. 955
	TAK, podać
	

	1. 
	Możliwość pracy z przystawką biopsyjną
	TAK
	

	1. 
	Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań dopplerowskich i innych
	TAK, podać typ 
i producenta
	

	1. 
	Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 6,0 MHz (+/-0,5MHz) – 22,05MHz (+/-0,5 MHz)
	TAK, podać
	

	1. 
	Długość czoła głowicy 46 mm. (+/- 5mm.)
	TAK, podać
	

	1. 
	Liczba elementów min. 256
	TAK, podać
	

	1. 
	Możliwość pracy z przystawką biopsyjną
	TAK
	

	1. 
	Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań jamy brzusznej. Głowica wykonana w technologii Single Crystal
	Tak, podać typ 
i producenta
	

	1. 
	Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 1,0 – 5,7 MHz
	TAK, podać
	

	1. 
	Kąt pola skanowania (widzenia) min. 100
	TAK, podać
	

	1. 
	Liczba elementów min. 180
	TAK, podać
	

	1. 
	Możliwość pracy z przystawką biopsyjną
	TAK
	

	Możliwości rozbudowy systemu 

	1. 
	Tryb pracy ze środkami kontrastującymi
	TAK, opisać
	

	1. 
	Oprogramowanie do szyfrowania danych pacjentów
	TAK
	

	1. 
	Aplikacja do automatycznego umieszczania bramki ROI w trybie dopplera kolorowego oraz spektralnego. Aplikacja automatycznie wykrywa właściwe miejsce ustawienia bramki w świetle naczynia oraz automatycznie dostosowuje jej kształt oraz kąt w trybie ciągłym.
	TAK
	

	1. 
	Aplikacja wykorzystująca sztuczną inteligencję do wykrywania określonych obrazów serca trybie 2D min. EF, EDV, ESV, GLS, FAC i określania półautomatycznych konturów komór i przedsionków.
Prezentacja wyników w formie min. tzw. Bull Eye oraz Strain Segmentacyjny
Nie wymaga podłączenia EKG
	TAK
	

	1. 
	Obrazowanie serca w trybie 4D dostępne na głowicy przezprzełykowej
	TAK
	

	1. 
	Aplikacja dla oceny w czasie rzeczywistym kluczowych wskaźników klinicznych, wykorzystująca sztuczną inteligencję do wykonywania zautomatyzowanych pomiarów serca.
Obsługuje pomiary kardiologiczne dla obrazowania min. 2D, Tryb M, PW, CW i TDI
	TAK
	

	1. 
	Aplikacja bazująca na sztucznej inteligencji (AI) umożliwiająca automatyczne rozpoznanie struktury, zapewniająca klasyfikację widoku w czasie rzeczywistym i wykrywanie punktów orientacyjnych standardowych widoków brzucha. Aplikacja zapewniająca automatyczne etykietowanie dla min. 17 standardowych widoków uzyskanych w badaniu brzucha osoby dorosłej i zapewniająca automatyczne pomiary struktur min. 12 kluczowych pomiarów brzusznych
	TAK
	

	1. 
	Moduł Stress Echo obsługujący min. 7 protokołów m.in. bieżnia, doputamina, badania rowerowe i hemodynamiczne. 
Możliwość porównania obrazów podczas badania z obrazami nagranymi w trybie spoczynku
	TAK, podać
	

	1. 
	Głowica microconvex do badań pediatrycznych, wykonaną w technologii Single Crystal pracującą w zakresie częstotliwości min. 2 – 10 MHz, posiadającą min. 192 elementy i kąt skanowania min. 130 stopni
	TAK
	

	1. 
	Głowica liniową wykonaną w technologii Single Crystal, pracującą w zakresie częstotliwości min. 1,7 – 8 MHz, posiadającą min. 192 elementy, głębokość skanowania min. 200 mm
	TAK
	

	1. 
	Głowica przezprzełykowa pracującą w zakresie częstotliwości min. 2,3– 6,8   MHz, głębokość skanowania min. 260 mm

	TAK
	

	1. 
	Głowica liniowa tzw. hokejową pracującą w zakresie częstotliwości min. 5,5 – 21 MHz, posiadającą min. 190 elementów, pole skanowania max 28 mm
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę endokawitarną wykonaną w technologii Single Crystal, pracującą w zakresie częstotliwości min. 2,7 – 9,8 MHz, posiadającą min. 180 elementy, kąt skanowania minimum 160
	TAK
	

	1. 
	Głowica sektorowa pracującą w zakresie częstotliwości min. 3,4 – 10,3 MHz, posiadającą min. 128 elementów
	TAK
	

	1. 
	Głowica sektorowa pracującą w zakresie częstotliwości min. 2,1 – 8,3 MHz, posiadającą min. 128 elementów, głębokość skanowania min. 240 mm
	TAK
	

	1. 
	Głowica sektorowa pracującą w zakresie częstotliwości min. 1,1– 4,9   MHz, posiadającą min. 96 elementów, głębokość skanowania min. 300 mm

	TAK
	

	Pozostałe

	1. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK, podać
Parametr oceniany: 
24 miesiące – 0 pkt
36 miesięcy – 10 pkt
48 miesięcy – 20 pkt 

	



