Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:
………………………..…………
…………………………..………
………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP ………………………….….
KRS ……………………..………
OFERTA – Część nr 2
(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 2 pn. Doposażenie Zakładu Radioterapii oraz Apteki Szpitalnej wraz z modernizacją systemów wentylacji” składam następującą ofertę:
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	
Cena jednostkowa brutto
PLN
	Wartość netto PLN
	VAT
 %
	Wartość brutto
PLN

	
 1.
	System planowania  leczenia w radioterapii kompatybilny z systemem posiadanym przez Zamawiającego (Monaco)
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
Kraj producenta………………………
Kraj pochodzenia produktu ……………………………., ustalony zg. z art. 60 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady( UE)nr 952/2013 ustanawiającego  unijny kodeks celny.
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …
	  szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	        x
	



UWAGA!
Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 18 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..
[bookmark: _GoBack]
PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 2
Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych 
	
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana przez Wykonawcę 
(podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)

	SYSTEM PLANOWANIA RADIOTERAPII  "MONACO"– 1 SZT.

	Parametry główne

	1. 
	System fabrycznie nowy (wszystkie składowe komponenty rok produkcji nie starszy niż 2026)
	TAK
	

	1. 
	System wykorzystujący narzędzia sztucznej inteligencji do automatycznego konturowania, dający możliwość obrysowania ponad 100 struktur na obrazach TK. Zawierający narzędzia automatyzacji (protokoły, skrypty), ułatwiające terapię adaptacyjną w praktyce klinicznej
	TAK
	

	1. 
	System do planowania leczenia dla technik 3D, IMRT oraz VMAT (z funkcją obliczania rozkładu dawki)
	TAK
	

	1. 
	Funkcjonalność importu/exportu danych (w tym planów leczenia wraz z rozkładem dawek) w formacie DICOM RT
	TAK
	

	1. 
	Funkcjonalność manualnego konturowania struktur anatomicznych dla oferowanego systemu planowania leczenia
	TAK
	

	1. 
	Funkcjonalność fuzji obrazów TK do planowania leczenia z referencyjnymi badaniami TK, MRI, PET, 
	TAK
	

	1. 
	System wyposażony w narzędzia do automatycznego konturowania na podstawie atlasów anatomicznych, oparte o algorytmy sztucznej inteligencji
	TAK
	

	1. 
	Możliwość tworzenia biblioteki planów leczenia
	TAK
	

	1. 
	Możliwość tworzenia skryptów jako narzędzie do automatycznego planowania leczenia
	TAK
	

	1. 
	Obliczanie i wyświetlanie rozkładu dawki w postaci izodoz 2D oraz 3D 
	TAK
	

	1. 
	Funkcja planowania i optymalizacji dawki z wykorzystaniem funkcji narządów równoległych i szeregowych dla optymalizatora
	TAK
	

	1. 
	Optymalizator oparty na wielu kryteriach (Multiciterial Optimizaton) lub narzędzie do generowania zestawu optymalnych kryteriów, na podstawie bazy wiedzy Użytkownika lub wielu Użytkowników.
	TAK, podać
	

	1. 
	Obliczanie i wyświetlanie objętościowych histogramów dawki (DVH) na wszystkich oferowanych stacjach planowania leczenia
	TAK
	

	1. 
	Funkcjonalność sumowania kolejnych etapów leczenia na wszystkich oferowanych stacjach planowania leczenia
	TAK
	

	1. 
	Algorytm obliczeniowy dla fotonowych wiązek terapeutycznych z i bez filtra spłaszczającego, emitowanych przez posiadane akceleratory, uwzględniający brak rozpraszania wstecznego od tkanek/obszarów o niskiej gęstości, dla technik konformalnych, dynamicznych IMRT (typu dMLC) oraz łukowych IMRT typu VMAT, dla wszystkich oferowanych fizycznych stacji planowania leczenia
	TAK
	

	1. 
	Algorytm obliczania dawki dla techniki radioterapii 3D
	TAK
	

	1. 
	Algorytm obliczeniowy dla fotonowych wiązek terapeutycznych, emitowanych przez posiadane akceleratory, bazujący na symulacjach Monte Carlo
	TAK
	

	1. 
	Algorytm obliczeniowy dla fotonowych wiązek terapeutycznych, emitowanych przez posiadane  akceleratory, bazujący na symulacjach Monte Carlo oraz zoptymalizowany w zakresie wykorzystania metod obliczeniowych wykorzystujących technologię GPU
	TAK
	

	1. 
	Algorytm obliczeniowy dla elektronowych wiązek terapeutycznych, emitowanych przez posiadane akceleratory, bazujący na symulacjach Monte Carlo oraz zoptymalizowany w zakresie wykorzystania metod obliczeniowych wykorzystujących technologię GPU
	TAK
	

	1. 
	Algorytm obliczeniowy dla elektronowych wiązek terapeutycznych, emitowanych przez posiadane akceleratory, bazujący na symulacjach Monte Carlo
	TAK
	

	1. 
	Algorytm optymalizujący dla technik dynamicznych IMRT
	TAK
	

	1. 
	Algorytm optymalizujący dla technik łukowych IMRT typu VMAT
	TAK
	

	1. 
	Oferowany system planowania leczenia w pełni przygotowany do integracji z akceleratorem dla technik adaptacyjnych typu on-line
	TAK
	

	1. 
	Alogorytm optymalizujący zapewniający możliwość tworzenia map fluencji z wykorzystaniem wirtualnego listka
	
	

	1. 
	Alogorytm optymalizujący zapewniający możliwość tworzenia map fluencji z wykorzystaniem wirtualnego listka o szerokości w izocentrum ≤ 1mm
	TAK
	

	1. 
	Pełna realizacja planów leczenia opracowanych w oferowanym systemie planowania leczenia na akceleratorach wykorzystywanych przez Zamawiającego
	TAK
	

	1. 
	Optymalizator oferowanego systemu planowania leczenia w pełni wykorzystujący technologiczne możliwości realizacji technik leczenia przez akceleratory wykorzystywane przez Zamawiającego.
	TAK
	

	1. 
	Oferowany system planowania leczenia zapewnia możliwość optymalizacji planów leczenia w zakresie ustawienia kąta ramienia akceleratora dla co najmniej 1024 punktów kontrolnych.
	TAK
	

	1. 
	Funkcjonalność sporządzania raportów w postaci wydruku dokumentujących plan leczenia w formie histogramu rozkładu dawki w objętości tarczowej i narządach krytycznych
	TAK
	

	1. 
	Struktura systemu planowania leczenia oparta o technologię infrastruktury typu serwer/klient
	TAK
	

	1. 
	Oferowana konfiguracja systemu musi obejmować niezbędne wyposażenie komputerowe i programowe dla wszystkich oferowanych serwerów planowania leczenia spełniające wymogi producenta systemu planowania
	TAK
	

	1. 
	Oferowany system planowania leczenia musi realizować obliczenia z wykorzystaniem technologii obliczeń z wykorzystaniem kart graficznych (GPU)
	TAK
	

	1. 
	Oferowany system planowania leczenia musi zapewniać pełną kompatybilność w zakresie wykorzystania bazy danych pacjentów systemu Monaco wykorzystywanego przez Zamawiającego.
	TAK
	

	1. 
	Pełna integracja oferowanego systemu planowania leczenia z wykorzystywanym przez Zamawiającego, systemem weryfikacji i zarządzania Mosaiq.
	TAK
	

	1. 
	Konfiguracja oferowanego systemu planowania leczenia zapewniająca możliwość planowania przez fizyków dla 16 jednoczasowych sesji systemu planowania oraz realizacji obliczeń planów dla co najmniej 20 użytkowników jednoczasowo.
	TAK
	

	1. 
	Funkcjonalność oferowanego systemu zapewniająca interfejs integrujący moduły planowania z zaawansowanymi modułami do konturowania.
	TAK
	

	1. 
	Oferowana konfiguracja musi zawierać zestaw licencji pozwalających na przeglądanie obrazów, wykonywanie fuzji, konturowanie oraz analizowanie planów leczenia oraz wszystkie inne licencje umożliwiające wykorzystanie wszystkich funkcji systemu
	TAK
	

	1. 
	System posiadający funkcje importu badań obrazowych w standardzie DICOM dla modalności: TK, 4D-KT, PET, MR, CBCT, RTStructure 
	TAK
	

	1. 
	System posiadający funkcję wyświetlania obrazów diagnostycznych TK, 4D-TK, PET, MR, CBCT.
	TAK
	

	1. 
	Moduł posiadający dedykowane algorytmy sztywnej oraz deformacyjnej fuzji dla obrazów różnych modalności: TK, MR, PET, CBCT.
	TAK
	

	1. 
	System posiadający dedykowane narzędzie do analizy jakości fuzji deformacyjnej.
	TAK
	

	1. 
	System posiadający funkcjonalność automatycznego konturowania struktur anatomicznych pacjenta na obrazach TK i MR w oparciu o algorytmy Sztucznej Inteligencji 
	TAK
	

	1. 
	System posiadający funkcje ręcznego lub półautomatycznego konturowania.
	TAK
	

	1. 
	System posiadający narzędzie do konturowania, które wykorzystuje metodę deformacyjną do propagowania konturu z jednej warstwy na następną.
	TAK
	

	1. 
	System posiadający narzędzia do analizy obrazów 4D, automatycznej propagacji deformacyjnej konturu na obrazy w innej fazie oddechowej, automatycznego generowania ITV.
	TAK
	

	1. 
	System posiadający funkcjonalność tworzenia reguł automatyzacji opartych na zdarzeniach DICOM przy użyciu zaawansowanych identyfikacji znaczników DICOM
	TAK
	

	1. 
	System posiadający funkcjonalność propagacji struktur do innego badania obrazowego wraz z jednoczesną deformacją w celu dopasowania do anatomii pacjenta zawartej w docelowym badaniu (fuzja z deformacją konturów struktur).
	TAK
	

	1. 
	System posiadający narzędzia do przeglądania i oceny planów leczenia.
	TAK
	

	1. 
	System posiadający funkcjonalność fuzji deformacyjnej rozkładów dawek, ich analizy oraz tworzenia raportów.
	TAK
	

	1. 
	System posiadający funkcjonalność sumowania rozkładów dawek, w tym dawek biologicznych oraz możliwość ich eksportu.
	TAK
	

	1. 
	System posiadający funkcjonalność tworzenia własnych   bibliotek nazw narządów krytycznych.
	TAK
	

	1. 
	Moduł umożliwiający automatyzację transferu danych DICOM do posiadanego przez Zamawiającego systemów planowania leczenia Monaco bez konieczności wykonywania manualnych operacji import/export.
	TAK
	

	1. 
	W przypadku awarii dysku powodującej konieczność jego wymiany, dysk uszkodzony pozostaje u Zamawiającego
	TAK
	

	1. 
	Oferowana konfiguracja ma zawierać nowe serwery przeznaczone do obsługi systemu planowania leczenia, w ilości minimum 5 sztuk. Serwery muszą być przystosowane do realizacji obliczeń planowania leczenia z wykorzystaniem technologii obliczeniowych opartych na kartach graficznych (GPU), zapewniając odpowiednią wydajność i niezawodność systemu.
	TAK
	

	1. 
	Klasa sprzętowa dla serwerów obliczeniowych w konfiguracji jakościowej co najmniej:
- Model: HP DL380 generacji 11
- CPU: 2 X INTEL Xeon-G 6526Y
- RAM: 128 GB
- Drives: 4 X 480GB SATA SSD
- Video Card: T400
- GPU: NVIDIA L40
LUB RÓWNOWAZNE
	TAK, podać
	

	1. 
	Oferowana konfiguracja wyposażenia komputerowego zapewniająca integrację z posiadaną przez Zamawiającego linią terapeutyczną Mosaiq-Monaco-VersHD.
	TAK
	

	Uwagi dodatkowe 

	1. 
	Oświadczenie, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego
	TAK
	

	1. 
	Wykonanie wymaganych prawem i zaleceniami producenta przedmiotu umowy testów odbiorczych i akceptacyjnych
	TAK
	

	1. 
	Instalacja przedmiotu oferty w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego
	TAK
	

	1. 
	Instalacja przedmiotu oferty zapewnia prace, które będą niezbędne do prawidłowego wykorzystania systemów w warunkach klinicznych
	TAK
	

	1. 
	Deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/79/EC lub przepisami wdrażającymi te wymagania do prawodawstwa krajowego, dostarczona nie później niż w momencie dostawy oferowanego systemu.
	TAK
	

	1. 
	Wykonawca zapewnia przygotowanie modelu optymalizacji oraz obliczeń MonteCarlo dla wykorzystania w technologii GPU.
	TAK
	

	Warunki serwisowe 

	1. 
	Zdalny dostęp (on-line) do obsługi serwisowej
	TAK
	

	1. 
	Punkty serwisowe, lokalizacja (adres, nr tel. e-mail.)
	TAK, podać
	

	1. 
	Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 12 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	TAK, podać
	

	1. 
	Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 48 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	TAK, podać
	

	1. 
	Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni roboczych rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	TAK, podać
	

	1. 
	Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 5 lat
	TAK, podać
	

	1. 
	Zgłoszenia serwisowe ujawnionych usterek akceleratora i awarii systemów współpracujących w dni robocze za pośrednictwem wiadomości e-mail, jednocześnie dopuszczając możliwość telefonicznego zgłoszenia usterek lub awarii, co należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem.
	TAK
	

	Pozostałe:

	1. 
	Okres gwarancji na oferowany system w zakresie hardware i software min 24 miesiące od daty końcowego odbioru.
	TAK, podać
Parametr oceniany:
24 miesiące – 0 pkt
36 miesięcy – 20 pkt
48 miesięcy – 40 pkt
	



