|  |  |
| --- | --- |
| Sz.S.POO.SZP.3810/70/2024 | Brzozów, 10.09.2024 r. |

**Dotyczy postępowania**

**Dostawa sprzętu medycznego**

**Sygn. Sz.S.P.O.O. SZP 3810/70/2024**

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Część 2 zestaw do trudnej intubacji 2 szt.:

Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści wideolaryngoskop składający się z:

- rękojeści z monitorem 3,5’’

- łyżek intubacyjnych wielorazowego użytku w rozmiarach: S – 1 szt., M – 2 szt., L- 2 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2**

Część 2 zestaw do trudnej intubacji 2 szt.:

Czy w poz. 9 Zamawiający dopuści kąt pola widzenia kamery 58-65°?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3**

Część 2 zestaw do trudnej intubacji 2 szt.:

Czy w poz. 10 Zamawiający dopuści temperaturę barwową światła 5000K?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4**

Część 2 zestaw do trudnej intubacji 2 szt.:

Czy w poz. 13 Zamawiający dopuści łyżki wielorazowe nadające się sterylizacji niskotemperaturowej w plazmie lub w gazie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający w części 3 dopuści aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta na podstawie jezdnej z 5 kołami w tym 2 koła z blokadą?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający w części 3 dopuści aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta na podstawie jezdnej bez regulowanej wysokości uchwytu podstawy jezdnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający w części 3 dopuści aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta o wadze 6,5 kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający w części 3 dopuści aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta o wymiarach 35 x 25 x 25 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający w części 3 dopuści aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta o wymiarach o przepływie powietrza ca. 980 l/min?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z swz.

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający w części 3 dopuści aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta o zakresach temperatury: (temperatura otoczenia), 32℃; 38℃; 43℃ +/- 1℃?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający w części 3 dopuści aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta w którym uruchomienie procesu ogrzewania rozpoczyna się po włączeniu urządzenia oraz wybraniu temperatury ogrzewania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający w części 3 dopuści aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta o filtrze 0,2 mikrona?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający w części 3 dopuści aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta o głośności 53 dB?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający w części 3 dopuści aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta o poborze mocy 1200 W?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z swz.

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający w części 3 dopuści aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta posiadający dostępne koce grzewcze nieperforowane? Oferowane koce posiadają specjalną strukturę materiału, która pozwala na równomierne rozprowadzanie ciepła.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 16**

Czy Zamawiający w części 3 dopuści aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta posiadający koce grzewcze dostępne w 9 rozmiarach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 17**

Czy Zamawiający w części 3 dopuści aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta posiadający koce bez właściwości termoizolacyjnych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z swz.

**Pytanie 18**

Dotyczy części 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

WIDEOLARYNGOSKOP McGRATH® MAC New GEN. wykorzystujący technikę laryngoskopii Macintosh DL oraz wideolaryngioskopii VL, wyświetlacz kolorowy 2,5", kamera CMOS, wykonany z trwałego materiału termoplastycznego o jakości medycznej ze wzmocnionym rdzeniem ze stopu strukturalnego, waga urządzenia 180 g, Wymiary urządzenia 180 mm x 68 mm x 110 mm, akumulator zapewniający 250 minut pracy i wyświetlany na ekranie minutowy licznik stanu naładowania potwierdzający żywotność baterii. Funkcja Auto-Off, etui zabezpieczające w zestawie.

50 sztuk łyżek Macintosh rozm. 3 oraz 50 szt. łyżek Macintosh rozm. 4. Łyżki pokryte powłoką Anti Fog (zapobiegającą parowaniu).

Jednocześnie uznając punktację za rozwiązanie zapobiegające parowaniu i przyznając oferentowi 20 pkt.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z swz.

Odpowiedzi na pytania oraz wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.