Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:
………………………..…………
…………………………..………
………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP ………………………….….
KRS ……………………..………
OFERTA – Część nr 15
 (wraz z opisem przedmiotu zamówienia)
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	
Cena jednostkowa brutto
PLN
	Wartość netto PLN
	VAT
 %
	Wartość brutto
PLN

	
 1.
	Stacja uzdatniania wody
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
Kraj pochodzenia……………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …
	  szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	        x
	



UWAGA!
Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

[bookmark: _GoBack]Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: …………………………………….

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 15
Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych 

	
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana przez Wykonawcę 
(podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)

	STACJA UZDATNIANIA WODY – 1 SZT.

	1. 
	Stacja uzdatniania wody w zabudowie meblowej – Urządzenie nie powystawowe, nie demonstracyjne, z kompletnym zestawem połączeń, gotowe do pracy i nie wymagające dodatkowych zakupów.
	TAK
	

	1. 
	Stacja uzdatniania wody na potrzeby Pracowni Endoskopowej wbudowana w mebel wykonany ze stali kwasoodpornej AISI304, zapewniająca wodę uzdatnioną do myjni endoskopowych
	TAK
	

	1. 
	Wbudowane 2 komory mycia o wymiarach 600x550mm i głębokości 200mm wyposażone w korki spustowe
	TAK
	

	1. 
	Wbudowana szafka pod blatem i komorami mycia wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe lub przesuwne.
	TAK, podać
	

	1. 
	System filtracyjny umieszczony za drzwiami pod blatem i komorami mycia. Za drzwiami wbudowana półka na wysokości 100-140mm od podłoża
	TAK, podać
	

	1. 
	Wbudowane nóżki regulacyjne
	TAK
	

	1. 
	Wbudowane 2 pistolety typu Selecta z wodą uzdatnioną  oraz zestawem 8 końcówek. Pistolety wysuwane z blatu.
	TAK
	

	1. 
	Wbudowany pistolet typu Selecta z powietrzem oraz zestawem 4 końcówek. Pistolet wysuwane z blatu.
	TAK
	

	1. 
	Wbudowane w blat 2 dozowniki płynu o pojemności min. 300ml
	TAK, podać
	

	1. 
	Wbudowany zmiękczacz wolnostojący z głowicą objętościowo-czasową o pojemności złoża min. 15L, wbudowanym zbiornikiem na sól oraz by-passem
	TAK, podać
Parametr oceniany:
15-17L - 0 pkt
Powyżej 17L – 10 pkt 

	

	1. 
	Maksymalny przepływ wody min. 1,7m3/h
	TAK, podać
	

	1. 
	Pojemność wbudowanego zbiornika na sól min. 75kg
	Tak, podać
	

	1. 
	Zużycie soli na regenerację max. 3kg przy twardości 20dH
	TAK, podać
	

	1. 
	Pojemność jonowymienna złoża min. 75 m3 x °dH
	TAK, podać
Parametr oceniany;
75-80 m3 x °dH – 0 pkt
Powyżej 80 m3 x °dH – 10 pkt

	

	1. 
	Wymiary zewnętrzne zabudowy 1400x700x950mm (DxGxW) +/- 5%
	TAK, podać
	

	1. 
	Wbudowany system 3-stopniowej filtracji o średnicy 4,5” i długości 20” z wbudowanymi manometrami wskazującymi ciśnienie wody na wejściu i wyjściu. Wkłady:
1 stopień – polipropylenowy 20 mikronów
2 stopień – węgiel aktywny
3 stopień – polipropylenowy 5 mikronów
	TAK
	

	1. 
	System filtracji wyposażony w zawory kulowe na wejściu i wyjściu oraz w odpowietrzniki każdego stopnia
	TAK, podać
	

	1. 
	Zakres temperatury wody min: 4 – 40 °C
	TAK, podać
	

	1. 
	Zakres ciśnienia roboczego min: 1,5 – 8,0 bar 
	TAK, podać
	

	1. 
	Wbudowany rozdzielacz wody z manometrem oraz 5 wyjściami ¾ GZ
	TAK
	

	Pozostałe

	1. 
	Deklaracja zgodności CE 
	TAK
	

	1. 
	Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące
	TAK, podać
Parametr oceniany:
24 miesiące – 0 pkt
36 miesięcy – 10 pkt
48 miesięcy – 20 pkt 

	




