Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:
………………………..…………
…………………………..………
………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP ………………………….….
KRS ……………………..………
OFERTA – Część nr 4
(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	
Cena jednostkowa brutto
PLN
	Wartość netto PLN
	VAT
 %
	Wartość brutto
PLN

	
 1.
	Wideolaryngoskop z torem wizyjnym 
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
[bookmark: _GoBack]Kraj producenta………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ……………………………………
	  szt.
	1
	
	
	
	
	

	2. 
	Razem:
	
	        x
	



UWAGA!
Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.
Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 4
Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych 
	
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana przez Wykonawcę 
(podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)

	Wideolaryngoskop z torem wizyjnym – 1 szt.

	1. 
	Wideolaryngoskop o budowie modułowej składający się z: 
- rękojeści, 
- odłączanego monitora min. 3,5’’ montowanego do rękojeści oraz łyżek intubacyjnych w postaci nakładek w 4 różnych rozmiarach dla pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych, dorosłych i otyłych dorosłych
	TAK
	

	1. 
	Kolorowy monitor TFT o przekątnej min. 3,5” oraz rozdzielczości min. 640x480
	TAK
	

	1. 
	Ekran dotykowy, proste menu w języku polskim z możliwością przeglądania zapisanych zdjęć i filmów
	TAK
	

	1. 
	Możliwość obrotu monitora w dwóch płaszczyznach:
 - góra/dół – min. 130°
 - prawo/lewo – min. 270°
	TAK, podać
	

	1. 
	Możliwość rejestracji i odtwarzania zdjęć i filmów
	TAK
	

	1. 
	Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitora (złącze HDMI) oraz do komputera (złącze USB-C) w celu archiwizacji zapisanych zdjęć i filmów.
	TAK
	

	1. 
	Wskaźnik naładowania akumulatora (graficzny lub liczbowy)
	TAK
	

	1. 
	Pamięć wewnętrzna min 4GB
	TAK, podać
Parametr oceniany:
4-7GB – 0 pkt
>7GB – 5 pkt

	

	1. 
	Kamera CMOS
	TAK
	

	1. 
	Podgrzewana optyka zapobiegająca parowaniu kamery
	TAK
	

	1. 
	Kąt pola widzenia kamery: min. 58°
	TAK, podać
	

	1. 
	Zakres roboczy: min. 20 – 100 mm
	TAK, podać
	

	1. 
	Źródła światła : LED, min. 1000 luxów, 5000K
	TAK, podać
Parametr oceniany:
>1000 lx – 0 pkt
≥ 1500 lx – 5pkt.
	

	1. 
	Zasilanie akumulatorem litowym o czasie działania nie krótszym niż 3,5h
	TAK, podać
Parametr oceniany:
3,5h – 0 pkt.
>3,5h  - 5 pkt.
	

	1. 
	Możliwość ładowania akumulatora, zasilacz sieciowy w zestawie
	TAK
	

	1. 
	Możliwość pracy z łyżkami jednorazowego użytku i wielorazowego użytku
	TAK
	

	1. 
	Regulowany trzpień rękojeści w zależności od użytej łyżki
	TAK
	

	1. 
	Łyżki jednorazowego użytku o specjalnym kształcie ułatwiającym intubację trudnych dróg oddechowych, dostępne w min. 4 rozmiarach, w tym dla pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych, osób dorosłych i dorosłych otyłych, wykonane w poliwęglanu
	TAK, podać
Parametr oceniany:
4 rozmiary – 0 pkt.
>4 rozmiary -5 pkt.
	

	Dodatkowe akcesoria

	Prowadnica

	1. 
	Prowadnica wielorazowego użytku o specjalnym kształcie ułatwiającym intubację trudnych dróg oddechowych, do sterylizacji w autoklawie - 1 szt.
	TAK
	

	Pozostałe

	1. 
	Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące
	TAK, podać
Parametr oceniany:
24 miesiące – 0 pkt
36 miesięcy – 10 pkt
48 miesięcy – 20 pkt

	

	1. 
	Deklaracja zgodności CE 
	TAK
	



