Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:
………………………..…………
…………………………..………
………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP ………………………….….
KRS ……………………..………
OFERTA – Część nr 1
 (wraz z opisem przedmiotu zamówienia)
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 1 pn. Rozbudowa z doposażeniem Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	
Cena jednostkowa brutto
PLN
	Wartość netto PLN
	VAT
 %
	Wartość brutto
PLN

	
 1.
	System do oznaczania OB z próbek pobranych na EDTA
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
Kraj producenta………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… …
	  szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	        x
	



UWAGA!
Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 6 tygodni od podpisania umowy.
Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..


PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 1
Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych 
	
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana przez Wykonawcę 
(podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)

	SYSTEM DO OZNACZANIA OB Z PRÓBEK POBRANYCH NA EDTA – 1 SZT.

	1. 
		Analizator fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany. 
	TAK
	

	1. 
	Analizator wyposażony w UPS
	TAK
	

	1. 
	[bookmark: _GoBack]	Analizator oznacza w sposób automatyczny OB. z probówki do morfologii (krew pobrana na EDTA) – praca z probówkami systemu zamkniętego typu BD lub Sarstedt 2,6 ml .
	TAK
	

	1. 
		Ilość probówek, które można jednorazowo włożyć do analizatora – min. 20.
	TAK, podać
	

	1. 
		Wymagana minimalna objętość próbki do analizy max. 2 ml/ Pamięć na min. 5000 wyników.
	TAK, podać
	

	1. 
	Analizator nie zużywający odczynników i nie generujący ścieków
	TAK
	

	1. 
		Analizator nie wymagający czynności konserwacyjnych.
	TAK
	

	1. 
	Analizator wyposażony  w czytnik kodów kreskowych i kolorowy wbudowany ekran, wbudowana drukarka termiczna.
	TAK
	

	1. 
		Kontrola jakości analizatora – min na 2 poziomach, zapewnienie udziału w kontroli zewnętrznej minimum 2 razy w  roku.
	TAK
	

	1. 
	Uzyskany wynik zgodny z metodą Westergrena z uwzględnieniem korekty temperatury do 18 °C (nomogram Manley’a).
	TAK
	

	1. 
	Analizator wyposażony w komplet odczynników i elementów zużywalnych niezbędnych do wykonania 10 000 oznaczeń OB
	TAK
	

	Pozostałe:

	1. 
	Okres gwarancji – minimum 24 miesiące
	TAK, podać
Parametr oceniany:
24 miesiące – 0 pkt
36 miesięcy – 20 pkt
48 miesięcy – 40 pkt

	



